№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на двух пружинах «Джип»
(КЧ050)

	шт

	1

	Количество мест	2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей		
				Длина	1,0	м	
				Ширина	0,936	м	
				Высота 	1,03	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	2	шт	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидению	
				Материал	Количество 1 шт. Фанера березовая ламинированная толщиной 15 мм.		
				              Габариты детали	600х250		
				              Габариты спинки	600х300		
				Требования к боковинам	
				Материал	Количество – 2 шт. Боковина в форме локомотива поезда. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты детали 	1000х811	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Размеры накладок и материал			
				«Пол»	1 шт – размером 500х600 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм		
				«Ступень»	2 шт – размером 300х150 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм		
				«Панель радиатора»	1 шт – размером 600х250 мм, фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм		
				«Руль»	1 шт – трехлучевой, диаметром 250 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм		
				«Капот»	1 шт – размером 600х320, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм		
				«Приборная панель»	1 шт – размером 600х150, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм		
				«Колесо»	4 шт – диаметром наружным 250 мм, диаметром внутренним 150 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 12 мм		
				«Крыло»	2 шт – размером 1000х320 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 12 мм		
				«Рещетка радиатора»	1 шт – размером 500х150 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 12 мм		
				Стальные элементы каркаса	
				Материал опоры качалка	Профильная труба 25х25х1,5 мм и полоса 80х4		
				Габариты опоры качалки	800х400	мм	
				Материал и форма стяжек качалки	Труба диаметром не менее 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. Длина труб – 320 мм.		
				Количество	2	шт	
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	2	шт	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные