№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стенка для перелезания М3
(ЭЛ034)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде щита с овальными отверстиями, расположенных в три ряда и двумя боковыми лесенками. 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1200	мм	
				- ширина	1000	мм	
				- высота	1400 (над уровнем земли)	мм	
				Материал щита	Фанера влагостойкая березовая толщиной 18 мм		
				Габариты щита	1200х1400	мм	
				Цвет щита	Сиреневый		
				Количество рядов прорезей-зацепов	3	шт.	
				Количество прорезей зацепов в ряду	по 4	шт	
				Длина отверстия-зацепа	200	мм	
				Высота отверстия-зацепа	100	мм	
				Расстояние между рядами отверстий-зацепов	100	мм	
				Радиус скругления отверстия-зацепа	50	мм	
				Материал и конструкция опор-лесенок	К стойке из профильной трубы сечением 60х60 приварена Г-образно изогнутая труба круглая диаметром 28-30 мм. Длина профильной трубы 1806 мм. Длина круглой трубы в развертке 2082 мм. Длина изгиба верхней перекладины буквы «Г» 431 мм. Таким образом эти две трубы образуют П-образную фигуру. Между ножками буквы «П», на расстоянии 372 мм от верхней перекладины приварен прямой участок трубы диаметром 28-30 мм, длиной 404 мм. Далее, вниз от него, через каждые 194-200 мм, приварены еще три участка такой же трубы.
Таких лесенок – 2 штуки.	 	
				Количество отверстий в опорах-лесенках	по 3	шт	
				Диаметр отверстий	11	мм	
				Расстояние между отверстиями 	540	мм	
				Расстояние от верха стойки до первого отверстия	100	мм	
				Крепление щита	Щит закреплен боковинами, насквозь при помощи болтов М10, с каждой стороны		
				Болты	Закрыты сферическими пластиковыми составными заглушками		
				Торцы стоек	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все фанерные детали	Окрашены цветной акриловой краской по выравнивающей грунтовке		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 500 мм