№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровой макет «Вагон-Подсолнух»
(ИМ074)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме вагончика, с двумя сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет. С двух противоположных длинных сторон установлены боковые накладки из фанеры, с полиграфическими изображениями цветов подсолнуха, с одного торца - вход, другой торец оформлен стальным, решетчатым балконом.		
				Ширина	Не менее 0,941		
				Длина	Не менее 1,4		
				Высота 	Не менее 1,458		
				Каркас основной		Сварной из профильной трубы 25х25х1,5 мм и 40х40х2 мм		
				Стойки каркаса (задние и передние)	Труба профильная 40х40х2, в количестве 4 штук, длиной 1650 мм. Верхняя часть стоек связана между собой рамкой основания крыши.		
				Основание крыши	Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=802 мм		
				Материал ограждений балкона	Труба круглая диаметром 22 мм и с толщиной стенки 2,8 мм - 3 шт		
				Форма балкона 	Полукруг R=208 мм		
				Материал поручня балкона	Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм		
				Материал боковых поручней	Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм		
				Высота поручня балкона	742 от уровня земли		
				Крыша	Единый кусок цветного монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, размером 1000х1400 мм. 		
				Крепление крыши	Термошайбы 10 в количестве 12 штук
		
				Покрытие пола	Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1188х800 мм.
		
				Боковины макета	В количестве – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. 		
				Размеры окон	260х300 (по 3 штуки с каждой стороны)	мм	
				Сидение	В количестве – 2 шт, расположенных внутри, вдоль вагона, с двух сторон. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры сидения	1091х200	мм	
				Рисунки на боковинах макета	Выполнены методом прямой двусторонней УФ печати и покрыты защитным слоем лака.		
				Диаметр колес	180 (кол-во - 4 шт)	мм	
				Размеры боковой стенки	Длина – 1240, высота – 1100	мм	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 300 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой грунтовкой		
				Изображения на боковых панелях	Выполнены методом прямой, двусторонней, УФ печати по акриловому грунту и покрыты лаком.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8