№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Игровой макет «Мостик-переход»
(ИМ091)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме мостика. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.		
				Длина	Не менее 1,95	м	
				Ширина	Не менее 0,724	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 1,1	м	
				Каркас	
				Материал			
				Поперечные горизонтальные направляющие каркаса	Профильная труба 60х30х2, ГОСТ 30245-2003.		
				Количество	2	шт	
				Размеры	620	мм	
				Вертикальные центральные стойки каркаса	Профильная труба 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86.		
				Количество	2	шт	
				Размеры	380	мм	
				Место размещения	По центру мостика, с обеих сторон, по одной штуке		
				Вертикальные крайние стойки каркаса	Профильная труба 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86.		
				Количество	4	шт	
				Длина	850	мм	
				Место размещения	По краям мостика, с обеих сторон, по две штуки		
				Направляющие пола	Профильная труба 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86.		
				Количество	2	шт	
				Длина	1791	мм	
				Место размещения и форма	Приварены между двумя поперечными горизонтальными направляющими на расстоянии 70 мм от их краев. Изогнуты по радиусу 1790 мм.		
				Направляющие перил	Профильная труба 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86.		
				Количество	4	шт	
				Длина	1791	мм	
				Место размещения и форма	Приварены между двумя поперечными крайними вертикальными стойками на расстоянии 377 мм друг от друга. Изогнуты по радиусу 1790 мм. Приварены с одной и с другой стороны мостика.		
				Перила	Круглая труба ВГП 25х3,2, ГОСТ 3262-75.		
				Количество	2	шт	
				Длина	1820	мм	
				Место размещения и форма	Приварены к вертикальным стойкам с обеих сторон. Изогнуты по радиусу 1790 мм.		
				Накладки	
				Боковины	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				              Количество	4	шт	
				Размеры	750х612	мм	
				Форма 	Верх и низ панелей выбраны по радиусу 1775 мм. По панелям выфрезерован рисунок в виде трех паззлов. Один из паззлов (четвертый) выпилен и используется в виде накладки.		
				Форма накладок «паззлов»	В количестве 4 штуки. Размеры 230х230 мм.		
				Пол	Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				              Количество	11	шт	
				Размеры	680х150	мм	
				Углы	Углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 10 мм.		
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10