№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Бум детский с наклонной доской (СЭ114)
	шт	1	Назначение	Бум детский с наклонной доской состоит горизонтального бревна и расположенного под углом к нему бревна-входа. Горизонтальное бревно приподнято на металлических опорах над уровнем земли.		
				Длина	Не менее 3500	мм	
				Ширина	Не менее 140	мм	
				Высота	Не менее 400	мм	
				Материал бруса (бревна)	Клееный строганный брус хвойных пород		
				Сечение бруса	100х100	мм	
				Длина горизонтального участка	2475	мм	
				Длина бревна-входа	1100	мм	
				Угол наклона бревна-входа	210		
				Количество ламелей клееного бруса	2	шт	
				Материал опор горизонтального бруса	Профильная труба длиной - 0,7 м. Две опоры.		
				Материал опор бревна-входа	Профильная труба длиной - 0,4 м. Одна опора.		
				Сечение трубы опор	60х60х2		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены двумя слоями цветной акриловой краски по выравнивающему грунту		
				Фанерные накладки	Место соединения брусьев закрыто накладками из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкой, толщиной 9 мм. Каждая из накладок закреплена четырьмя саморезами.		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 400 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам. 
Количество опор – 3 штуки.		
				Крепление бруса к опоре и накладок	Шуруп болт Шуруп болт 6х50 DIN 571, оцинкованными, в количестве 14 штук
Колпачок для болта пластиковый составной – 8 шт