№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Мишень для бросания мяча «Паутинка» (СЭ092)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде расходящихся в разные стороны дуг из стальной трубы с окончаниями в виде колец в верхней части.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	2,4	м	
				- ширина	0,2	м	
				- высота	1,8	м	
				Материал колец	Труба стальная d=20 мм с толщиной стенки 2,8 мм.		
				Количество колец	7	шт	
				Диаметр колец	380 	мм	
				Расположение колец	На концах дуг из трубы d=28 мм и длиной:
1018 – 1 труба;
1035 – 2 трубы;
937 – 2 трубы;
870 – 2 трубы.
Радиус дуг 1823 мм, 1932 мм и 2293 мм соответственно.		
				Стойка	Труба стальная профильная 60х30х2, длиной 940 мм – 1 шт.		
				Поперечные связи «паутины»	Трубы d=28 мм и длиной 275 мм. Всего 6 штук.		
				Нижняя накладка	Кол-во – 1 штука. Выполнена из фанеры ФСФ, толщиной 12 мм в виде французской лилии с пятью лепестками. Размер – 608х615 мм.	мм	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Бетонирование стойки на глубину 500 мм бетоном М200