№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Карлсон»
(СЭ087)

	шт	1	Описание	Многосекционная шведская стенка с четырьмя замкнутыми кольцами.		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 2,552	м	
				- ширина	Не менее 0,21	м	
				- высота	Не менее 1,775 (над уровнем земли)	м	
				Кол-во секций	5	шт	
				Рама	
				Количество	1	шт	
				Материал рамы	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 3,2 мм 		
				Длина дуги рамы	4300	мм	
				Длина боковой стойки	2110	мм	
				Длина нижней перекладины	2500	мм	
				Заполнение	
				Материал	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм 		
				Количество вертикальных стоек	4	шт	
				Длина вертикальных стоек	1180	мм	
				Количество горизонтальных перекладин	10	шт	
				Длина перекладин	7 шт по 380 мм
3 шт по 540 мм		
				Количество колец	4	шт	
				Диаметр колец	D=695 мм – 1 шт
D=480 мм – 1 шт
D=345 мм – 2 шт
		
				Опора стойки	
				Кол-во опор	2	шт	
				Материал опор	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм		
				Длина опор	1280	мм	
				Ширина (отступ) опоры от оси стойки	290	мм	
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300