№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Чемпион»
(СЭ003)

	шт	1	Описание	Оборудование представляет собой две цельносварных шведских стенки с навесными турниками		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 1,66	м	
				- ширина	Не менее 0,852	м	
				- высота	Не менее 2,3 (над уровнем земли)	м	
				Кол-во шведских стенок	2	шт	
				Кол-во турников	2	шт	
				Материал стоек	Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х60х2 мм. 
		
				Длина стоек	2900	мм	
				Кол-во стоек	3	шт	
				Материал перекладин шведских стенок	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина перекладин	740	мм	
				Кол-во перекладин в одной шведской стенке	9	шт	
				Шаг перекладин	250	мм	
				Высота перекладин турников	1733 и 1943	мм	
				Вынос турников от края шведской стенки	600	мм	
				Угол наклона турника	750		
				Длина разукоса поддерживающего вынос турника	656	мм	
				Угол наклона разукоса поддерживающего вынос турника	600		
				Материал конструкции турников	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Материал опоры шведских стенок	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина опоры шведских стенок    (в развертке)	1285	мм	
				Угол наклона опоры шведской стенки	100		
				Ширина нижней площадки между опорой и стойкой шведской стенки	350	мм	
				Крепеж и заглушки	
				Верхние торцы стоек	Заглушка квадратная, пластиковая 60х60 – 3 штуки		
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300