№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Труба-Черепаха» (ЭЛ026)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде полиэтиленовой трубы с фланцами, длиной не менее 1150 мм, установленной на стальные ножки-опоры и оснащенной по торцам фанерными накладками с нанесенным методом прямой ультрафиолетовой печати рисунком. 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1220	мм	
				- ширина	1450	мм	
				- высота	1230 (над уровнем земли)	мм	
				Состав комплекта:	
				Труба	1	шт	
				- материал	Линейный полиэтилен низкого давления		
				- диаметр внутренний	750 	мм	
				- ширина фланца	30 	мм	
				- толщина стенки	Не менее 8 	мм	
				Фронтоны	2	Компл.	
				- материал	Фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				- размер	1083х1450	мм	
				- внутреннее отверстие	Имеет диаметр не менее 750 мм и выфрезерованный по краю паз глубиной не менее 8 мм и шириной не менее 35 мм, для установки фланца трубы.		
				Ножки	4	шт	
				- материал	труба профильная 30х30х1,5, полоса 30х4 		
				- длина стойки	804	мм	
				Метизы:			
				- шайба М6 Din 9021	20	шт	
				- гайка М6 Din 1587	20	шт	
				- болт М6х35.01Din 603	12	шт	
				- болт М6х60.01Din 603	8	шт	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Окрашены акриловой выравнивающей грунтовкой, рисунок нанесен методом прямой УФ печати и покрыт акриловым лаком.		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 400 мм бетоном марки М150