№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Тучка»
(П033)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница на металлическом каркасе с крышей, из поликарбоната		
				Ширина 	1880	мм	
				Длина 	1880	мм	
				Высота	2400	мм	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал стоек 	Труба профильная 40х40х2 ГОСТ 8645-82. Длина стоек  2137 мм.  Количество стоек 4 штуки. Стойки сварены между собой попарно, крепясь одной стороной к каркасу песочницы, другой стороной к крыше.		
				Материал каркаса (стоек) песочницы	Сталь угловая 32х4 ГОСТ 8509-93. Длина 550 мм. Количество 4 шт.		
				Материал крыши (металл)	Труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 30245-2003. Длина в развертке 2070 мм. Направляющие крыша изогнуты по радиусу 920 мм. Всего направляющих 3 штуки. Крайние направляющие опираются на профильную трубу 25х25х1,5 лежащую в основании. Центральная направляющая опирается на связи из профильной трубы сечением 25х25 мм.		
				Материал крыши (покрытие)	Поликарбонат, цветной, сотовый, толщиной 6 мм. Размеры 2150х1750 мм. По краям поликарбонат закрыт профилем U-образным, пластиковым.		
				Материал бортов	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 1710х250 мм. Количество бортов – 4 шт.		
				Материал крышек бортов	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 1788х200 мм. Количество – 4 шт. 		
				Материал накладок	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 420х400 мм. Количество – 4 шт. Выполнены в форме сердца.		
				Окраска фанеры	Фанера – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль		
				Окраска металла	Порошковая окраска		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 300 мм, бетоном марки М150