№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Урна металлическая 24л «УУ-1» 
(ТС157)

	шт	1	В нижней части бокового каркаса	Должен быть связующий профиль (уголок), необходимый для жесткости и устойчивости конструкции		
				Материал опорного каркаса	Должна быть профильная труба и уголок		
				Материал связывающего профиля	Должна быть профильная труба 		
				Размеры профильной трубы	Не менее 20х20	мм	
				Толщина стенки профильной трубы	Не менее 2	мм	
				Размеры уголка	Не менее 25х25	мм	
				Толщина стенки уголка	Не менее 4	мм	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным атмосферостойким акриловым лаком в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки в грунт методом бетонирования ножек		
							
				Соединение стоек с емкостью	Должно осуществляться за счёт вращающегося механизма необходимого для опрокидывания		
				Механизм опрокидывания. Должен оставаться в рабочем состоянии при температуре до	20	°С	
				Тип исполнения урны	Должно быть для установки на грунт