№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамья гимнастическая с упором для ног (СЭ052)
	шт	1	Длина	2900	мм	
				Ширина	775	мм	
				Высота	350	мм	
				Каркас скамьи	Цельносварной из профильной трубы		
				Сечение трубы	25х25 ГОСТ 8639-82	мм	
				Толщина стенки трубы	1,5 	мм	
				Зацеп	Гнутый, приваренный к каркасу, с усилением средней стойкой.		
				Габариты зацепа	2949х600х40	мм	
				Материал зацепа	Труба круглая D= 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				Конструкция зацепа	Независима от каркаса скамьи. Крепление в грунт по трем точкам на глубину – 400 мм.		
				Сидение	Фанера березовая ламинированная марки ФЛ, сорт не ниже 2/2		
				Толщина сидения	15 мм	мм	
				Соединения сидения и каркаса	Болтовые		
				Диаметр болтов сидения	М6		
				Количество болтов сидения	8 	Шт	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Установка	Осуществляется путем бетонирования ножек скамьи и стоек зацепа на глубину не менее 400 мм.