№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	 Игровой макет «Паровоз-Лето»
(ИМ066)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме паровозика, с сидением, предназначен для детей от 2 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,00		
				Длина	Не менее 1,96		
				Высота 	Не менее 1,53		
				Каркас основной		Сварной из профильной трубы 25х25х1,5 мм		
				Стойки каркаса (задние и средние)	Труба профильная 40х40х2, в количестве 4 штук, длиной 1600 мм. Верхняя часть стоек связана между собой рамкой основания крыши.		
				Стойки каркаса (передние)	Труба профильная 25х25х1,5		
				Основание крыши	Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=665 мм		
				Крыша	Единый кусок монолитного поликарбоната толщиной 4 мм. 		
				Крепление крыши	Термошайбы 10 в количестве 10 штук
		
				Покрытие пола	Фанера ламинированная в сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм
		
				Боковины макета	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Сидение	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры сидения	900х250	мм	
				Размеры боковых сидений	632х200 (2 штуки)	мм	
				Диаметр колес	180 (кол-во - 6 шт)	мм	
				Диаметр руля	200	мм	
				Размеры боковой передней стенки	Длина – 690, высота – 625 (кол-во - 2 шт)	мм	
				Размеры передней панели	Длина – 250, высота – 725 (кол-во - 2 шт)		
				Размеры боковой задней стенки	Длина – 450, высота – 830 (кол-во - 2 шт)	мм	
				Размеры задней стенки	Ширина – 900, высота – 1150 (кол-во - 1 шт)	мм	
				Размеры передней стенки	Ширина – 900, высота – 850 (кол-во - 1 шт)	мм	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 300 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке.		
				Изображения	Должны быть нанесены при помощи прямой ультрафиолетовой печати и покрыты лаком.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8