№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Крестик» (СП054)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 3 до 4 лет. Сборно-разборный на едином каркасе с четырьмя сидениями-скамейками.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1285	мм	
				- ширина	Не менее 1285	мм	
				- высота	Не менее 420	мм	
				Скамейки	
				Материал	Количество – 4 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	R=250	мм	
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	R=600	мм	
				Каркас	
				Материал	Количество – 2 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размер боковин	1220х395	мм	
				Другие требования к боковинам	Должны иметь вырезы по центру крепления столешницы и по центру крепления скамеек под установку стяжек. 		
				Размер прорези центральной	15,5х196	мм	
				Размер прорези боковой	15,5х60	мм	
				Стяжки	
				Материал	Количество – 4 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размер боковин	200х120	мм	
				Другие требования к боковинам	Должны иметь вырезы в 100 мм от краев, размером 15,5х60 мм.		
				Края стяжек имеют закругления	R=100	мм	
				Стойки	
				Материал 	Труба стальная профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 20х20х1,5		
				Кол-во	4 	шт	
				Длина стоек	195	мм	
				Метизы	
				Болт мебельный М6х45 DIN 603	8	шт	
				Болт мебельный М6х30 DIN 603	48	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	56	шт	
				Гайка шестигранная М6 DIN 934	36	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	20	шт	
				Уголок стяжной	24	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования