№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Препятствие «Забор с наклонной доской»

	шт	1	Общие требования	Каркас забора устанавливается с выкопанные в земле ямы и бетонируется. После высыхания бетона, облицовывается со всех сторон фронтальных сторон ламинированной фанерой с сетчатым покрытием.
После облицовки, на болтах, к приемной планке, присоединяется наклонная доска. Глубина бетонирования – не менее 500 мм. 		
				Размеры	3000*2666*2000 (высота от поверхности земли)	мм	
				Характеристики стальных сборочных элементов:			
				Каркас забора	Состоит из двух стоек и пяти рамок направляющих		
				- длина стоек	2500	мм	
				- ширина стоек	300	мм	
				Материал стоек	Стойка представляет собой конструкцию из профильных труб 40х40х2 (боковые опоры) и профильной трубы 25х25х1,5 поперечные стяжки. Количество таких стяжек 4 штуки. По верхней части стойки выполнена одна стяжка из профильной трубы 50х25х2.		
				- типовая стяжка рамка	Представляет собой четыре прямоугольных рамки из профильной трубы 25х25х1,5 и одну из профильной трубы 50х25х2. Стяжки-рамки устанавливаются со следующим шагом от верха: 400 – 600 – 600 – 380 мм.		
				Каркас наклонной доски			
				- длина	3088	мм	
				- ширина	300	мм	
				- высота	400	мм	
				- материал каркаса	труба профильная 40х25х1,5 и 25х25х1,5		
				- конструктив	Состоит из двух тетив из профильной трубы 40х25х1,5, одной стороной сваренных с закладной деталью, другой с узлом крепления к забору. Тетивы связаны между собой при помощи профиля 25х25х1,5 мм.		
				Облицовка забора			
				          -фронтоны	Кол-во – 2 шт. Фронтоны облицованы фанерой влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры «карт» облицовки на один фронтон:
1985х1500 – 1 шт.
1985х735 – 2 шт.		
				          - боковины	Боковины облицованы фанерой влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры «карт» облицовки на боковины забора:		
				          - верхняя крышка	Крышка забора выполнена из фанеры влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры верхней крышки:
3000х300 – 1 шт.		
				Облицовка доски наклонной	Доска наклонная выполнена из фанеры влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры доски:
3000х300 – 1 шт.
На доске, с шагом 400 мм, расположены зацепы-ступени из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Всего зацепов 8 штук. Ширина – 40 мм. Длина – 290 мм.		
				Сборка каркаса	На болтах оцинкованных.		
				Сборка каркаса с панелями облицовки	На болтах оцинкованных.		
				Покрытие металлокаркаса	Порошковая краска		
				Глубина бетонирования	Не менее 500	мм