№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский столик с навесом «Зонтик» (СП072)
	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1400	мм	
				- ширина	Не менее 1250	мм	
				- высота	Не менее 1780	мм	
				Сиденье скамеек	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладки – фанера ФСФ толщиной 9 мм.		
				Размер сидения	1280х250	мм	
				Столешница	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладки – фанера ФСФ толщиной 9 мм.		
				Размер столешницы	1330х500	мм	
				Купол зонта	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладки – фанера ФСФ толщиной 9 мм.		
				Размер боковинок купола	1200х570	мм	
				Материал «Ручки зонта»	Труба стальная круглая		
				Размеры 	41х3,2	мм	
				Материал опор скамейки	Труба стальная круглая		
				Размеры 	41х3,2	мм	
				Материал каркаса крыши	Труба профильная 		
				Размеры	20х20	мм	
				Материал каркаса столешницы	Труба профильная		
				Размеры	20х20	мм	
				Материал каркаса скамьи	Труба профильная		
				Размеры	40х20 и 20х20	мм	
				Материал покрытия кровли	Поликарбонат сотовый цветной, толщ. 6 мм		
				Края поликарбоната	Профиль торцевой пластиковый 6мм		
				«Ручка зонтика» в нижней части	Центральная стойка «ручка» зонта, служит опорой для одной из скамеек, изгибаясь по радиусу (R=226 мм) и поднимаясь на высоту 453 мм над уровнем земли.		
				«Ручка зонтика» в верхней части	Приварена к каркасу крыши выгнутому по R=560 и увенчана пустотелым стальным шаром диаметром 60 мм		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается методом бетонирования стойки на глубину не менее 500 мм.