№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Божья коровка» (ОГД001)

	шт	1	Описание	Должна быть выполнена в виде рамки из стального профиля и полосы, с расположенными на ней штакетинами их фанеры и тремя фигурками божьих коровок и двумя фигурками листочков выполненных при помощи УФ печати.		
				Размеры:			
				- длина секции	2000	мм	
				- ширина	Не менее 49	мм	
				- высота	Не менее 500	мм	
				Рамка	
				Материал	Профильная труба ГОСТ 8639-82, сечением 25х25х1,5 и полоса 25х4	мм	
				Размер рамки	300х2000	мм	
				Количество отверстий на рамке под крепление к столбу	4	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На боковых сторонах рамки		
				Расстояние между отверстиями	150	мм	
				Диаметр отверстий под крепеж	7-8 	мм	
				Штакетник	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры штакетин	500х90	мм	
				Радиус закругления верхней части штакетины	45 	мм	
				Количество на секцию 	14	шт	
				Размер между штакетинами	55	мм	
				Накладки	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Количество на секции	5	шт	
				Размеры накладок:			
				Божья коровка 1	316х315	мм	
				Божья коровка 2	201х304	мм	
				Божья коровка 3	297х284	мм	
				Листик 1	295х364	мм	
				Листик 2	312х350	мм	
				Рисунки божьих коровок и листиков	Выполнены методом прямой двусторонней УФ печати и покрыты защитным слоем лака.		
				Прочие требования	
				Все металлические детали	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.
Накладки должны быть покрыты слоем лака по рисункам листиков и божьих коровок.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов или сварки, в зависимости от типа столба.