№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Зебра»
(КЧ092)
	шт	1	Количество мест	Должны быть двухместные, оборудованы спинкой и аммортизатором.		
				Длина	 2,500	м	
				Ширина	 0,23	м	
				Высота 	 0,722	м	
				Высота в поднятом положении	0,875	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 5-12 лет		
				Материал опоры	Профильная труба 60х30х2, длиной 650 мм. Состоит из двух стоек связанных между собой двумя участками профильной трубы 60х30х2, длиной 100 мм. В нижней части опоры к профильной трубе, приварены участки трубы круглой ВГП15х2,8, длиной 100 мм, в количестве 4 штук, формируя перекрестие закладной детали.		
				Материал коромысла балансира	 Доска строганная, сечением 140х35, мебельной влажности, первого сорта. Длина 2500 мм. Количество – 2 шт. Доски должны крепиться к опоре шестью шурупами (глухарями) 6х50, ГОСТ 11473-75,  через металлические пластины, толщиной не менее 4 мм. По нижней части пластины приварены к пластине шириной 97 мм, формируя вместе швеллер. Длина все трех пластин 150 мм. К центральной части нижней пластины приварены  две втулки с проточкой под подшипники 104 ГОСТ 7338-90.		
				Материал фигурок	Накладки с двух сторон должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм, ФСФ, и закреплены между досками коромысла балансира. 
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.		
				Материал сидений	Сидения с двух сторон должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм, ФСФ, и закреплены на досках коромысла балансира. 
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.		
				Прокладки	Прокладки по всей длине коромысла должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм, ФСФ, и закреплены между досками коромысла балансира. 
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.		
				Боковые накладки	Боковые накладки на опоре балансира должны быть изготовлены из фанеры толщиной 15 мм, ФСФ, и закреплены на опоре балансира. 
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.		
				Материал рукояток	Ручка пластиковая 104х47 мм, в количестве двух штук.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая толщиной 8 мм с тканевым армирующим слоем. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к коромыслу по торцам при помощи шурупов (глухарей), 6х50, ГОСТ 11473-75,  через металлические пластины. 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая, доска – цветной лак/пропитка. 		
				Изображения	Изображения нанесены методом УФ печати по бокам фигурок и на боковых накладках. После нанесения покрыты лаком.		
				Требования к материалам	Доска должен быть выполнена из хвойной древесины, подвергнута специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. В процессе изготовления деталей доска тщательно шлифуется со всех сторон и покрывается в заводских условиях профессиональными цветными акриловыми пропитками. Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.