№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Магазин» (ИМ013)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,405	м	
				Длина	Не менее 1,400	м	
				Высота 	Не менее 1,685	м	
				Стойки каркаса	Должен быть из металлической профильной трубы с переходом в верхней части в круглую трубу.		
				Размер труб		40х40х1,5 и 22х2,8	мм	
				Общая длина стоек 	1600	мм	
				Длина прямоугольного участка	1450	мм	
				Длина круглого участка	150	мм	
				Каркас боковых заборов домика	Выполнен из профильной трубы в виде заборчика с вертикальными стойками.		
				Сечение трубы	20х20х1,5	мм	
				Длина верхней части	1210	мм	
				Длина  и количество вертикальных частей:			
				0,75 м	2	шт	
				0,825 м	2	шт	
				0,85 м	10	шт	
				Каркас пола	Выполнен из профильной трубы в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Каркас крыши	Выполнен из профильной трубы в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Длина фронтальных стяжек	750	мм	
				Размеры скатов	1185х750	мм	
				Угол скатов крыши	1230		
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Материал полов	Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1160х580	мм	
				Высота пола над уровнем земли	115	мм	
				Материал скатов крыши	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1400х800	мм	
				Материал фронтонов скатов	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Длина «плеча» фронтона	720	мм	
				Нижняя часть фронтона	Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 197 мм		
				Материал панелей входа	Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа	500х280	мм	
				Материал боковых фигурных накладок	Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер накладки «Морковь»	234х312	мм	
				Размер накладки «Яблоко»	588х602		
				Размер накладки «Слива»	221х143	мм	
				Размер накладки «Груша»	853х630	мм	
				Размер накладки «Ботва»	145х196	мм	
				Счеты	Круглые костяшки из водостойкой фанеры на круглой трубе.		
				Материал костяшек счет	Фанера березовая влагостойкая толщиной 24 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер костяшек счет	D=100	мм	
				Кол-во костяшек счет	15	шт	
				Материал направляющих счет	Труба круглая диаметром 22 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		
				Длина направляющих счет	1120	мм	
				Кол-во направляющих счет	3	шт	
				Материал боковых держателей счет	Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8639-82
		
				Длина держателей	600	мм	
				Шаг отверстий для крепления направляющих	200	мм	
				Сидения	Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).		
				Сечение доски сидения	35х140	мм	
				Длина доски сидения	1120	мм	
				Кол-во досок сидений	2	шт	
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	300	мм	
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным акриловым лаком в два слоя		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками