№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамейка детская «Паровозик»
(СП203)

	шт

	1

	Назначение	Скамья должна быть предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет и иметь центральную спинку в виде паровоза и две скамейки расположенные по обоим его бортам с накладными колесами.		
				Ширина	Не менее 0,619	м	
				Длина	Не менее 1,22	м	
				Высота 	Не менее 0,9	м	
				Сидение	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012. сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	2	шт	
				Размеры	1000х308	мм	
				Спинка	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Спинка раскрашенва в несколько цветов по трафарету.		
				Количество	1	шт	
				Размер	1220х800	мм	
				Ножки	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	2	шт	
				Размеры	550х400	мм	
				Колеса	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	4	шт	
				Размеры	D=300	мм	
				Стойки	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 30х30х1,5, с подпятниками из полосы 30х4		
				Количество	4	шт	
				Длина	404	мм	
				Сборка сидения и спинки	
				Схема	Прорези спинки вставляются в прорези ножек, с боков устанавливаются скамейки. Через отверстия в спинке, ножках и скамейках конструкция собирается.		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	43	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	43	шт	
				Гайка шестигранная М6 DIN 934	43	шт	
				Колпачок пластиковый для болта М6, составной. Арт. КЧ27 КК	43	шт	
				Стойки	Должен быть окрашен порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 300 мм бетоном М300