№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столбик газонного ограждения 100х100х500 (ОГД017)

	шт	1	Описание	Столб газонного ограждения должен быть длиной 0,926 м и иметь четыре фрезерованные вдоль канавки по центрам сторон, пластиковую торцевую заглушку, и металлический подпятник.		
				Размеры:			
				- длина	140	мм	
				- ширина	Не менее 105 	мм	
				- высота	Не менее 926 (в установленном состоянии 522)	мм	
				Столб	
				Материал	Брус клеенный, сухой, строгнный 100х100 мм.	мм	
				Количество	1	шт	
				Длина	0,5	м	
				Вдоль каждой стороны	Отфрезерована канавка шириной не менее 6 мм		
				Подпятник	
				Материал	Труба диаметром 31 мм, с толщиной стенки 3,2 мм.
Пластина выполненная способов лазерной резки из стали толщиной 3 мм. Пластина согнута по краям, и имеет стороны 100х106х100 мм. Ширина пластины 60 мм.
В «ушах» пластины просверлены отверстия под болт М10.		
				Конструкция	Пластина приварена к одной из сторон трубы. К другой стороне приварена полоса 40х4 длиной 60 мм, в качестве «якоря».		
				Верхняя часть столба	
				Верхний торец столба	Заглушена заглушкой пластиковой для деревянных столбов, накладной.		
				Прочие требования	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Метизы	Шайба 6 Din 9021 – 3 шт
Колпачек пластиковый составной М6 – 2 шт
Шуруп 6х50 Din 571 – 3 шт.		
				Монтаж	Бетонирование столба осуществляется бетоном марки М150.