№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Куличики»
(П025)

	шт

	1

	Общие требования	Классическая детская песочница должна быть выполнена из древесины хвойных пород класса А и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Ширина	Не менее 1,5	м	
				Длина	Не менее 1,5	м	
				Высота 	Не менее 0,28	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал бортов	Должны быть изготовлены из высококачественной строганной хвойной доски, 1 сорта (класса «А»), влажностью 7-9%		
				Размеры досок бортов	120х18 	мм	
				Угловые элементы	Брусок хвойных пород сечением 50х50 мм, строганный, влажностью 7-9%		
				Стойки	Полоса 25х4		
				Длина стоек	550	мм	
				Крепление досок	Саморез с прессшайбой по дереву 4,2х25 		
				Кол-во саморезов	16	шт	
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Боковые борта – цветной акриловый лак, крышки бортов – цветная акриловая эмаль		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 500 мм, бетоном марки М300