№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Брусья уличные М1 (СЭ189)
	шт	1	Общие требования	Брусья с высотой 1000 мм над уровнем земли из параллельных труб		
				Размеры:			
				- длина	1200	мм	
				- ширина	500	мм	
				- высота	1000 (над уровнем земли)	мм	
				Цвет	Синий или красный		
				Материал трубы	Кол-во – 2 штуки. Труба круглая 40х3,2	мм	
				Материал перемычек	Кол-во – 4 штуки. Труба круглая 28х3,2	мм	
				Перемычки монтируются на расстоянии	0 и 300 мм от нижней части стоек жердей		
				Высота в транспортном положении	1400	мм	
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная окраска		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 400 мм бетоном марки М300