№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Препятствие «Ров»
	шт	1	Общие требования	Собирается из элементов на болтах, прикапывается на половину сигнальной планки, внутреннее пространство засыпается песком. 		
				Размер:	6060*3060*30 (H от поверхности земли)		
				Характеристики сборочных элементов:			
				Элемент 1 (Длинная сторона)			
				- длина	3030	мм	
				- ширина	30	мм	
				- высота	60	мм	
				- количество	2	шт	
				Элемент 2 (Боковины)			
				- длина	2000	мм	
				- ширина	30	мм	
				- высота	60	мм	
				- количество	2	шт	
				Элемент 3 (Лесенка длинная)			
				- длина	4060	мм	
				- ширина	1030	мм	
				- высота	60	мм	
				- количество	1	шт	
				Элемент 4 (Лесенка короткая)			
				- длина	2030	мм	
				- ширина	1000	мм	
				- высота	60	мм	
				- количество	1	шт	
				Элемент 5 (Ножки)			
				- длина	200	мм	
				- ширина	50	мм	
				- высота	350	мм	
				- количество	5	шт	
				Элемент  (Планки)			
				- длина	260	мм	
				- ширина	60	мм	
				- высота	6	мм	
				- количество	1	шт	
				Болт M6х45 (полн.резьба) DIN 933	14	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	14	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	14	шт	
				Заглушка прямоугольная пластиковая 30х60 черная	14	шт	
				Материал элементов 1-4	Труба профильная 60х30х1,5		
				Материал элемента 5	Сталь угловая 50х50х4 и полоса 50х4		
				Материал элемента 6	Полоса 80х6		
				Количество опор	6	шт.	
				Глубина закопки опор	326	мм	
				Торцы элементов 1-4	Закрываются пластиковыми заглушками		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской