№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Пеньки «Лягушонок» (СЭ207)
	шт	1	Назначение	Пеньки «Лягушонок» состоят восьми независимых пеньков расставляемых «елочкой» по ходу ребенка. Изображение на фанерные части пеньков нанесено методом прямой УФ печати и покрыто лаком.		
				Длина	Не менее 3054	мм	
				Ширина	Не менее 450	мм	
				Высота	Не менее 254	мм	
				Материал опор	Профильная труба длиной - 0,6 м		
				Сечение трубы	60х60	мм	
				Верхняя часть трубы	Приварена к треугольной пластине вырезанной лазерной резкой со стороной 150 мм.  С тремя отверстиями, размещенными по углам равностороннего треугольника, со стороной 95 мм.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все деревянные детали	Окрашены двумя слоями цветной акриловой краски по выравнивающему грунту		
				Фанерные накладки	Габарит накладок — 254х250х18 мм.
Материал — фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 18 мм. 
Форма накладок — стилизована под след земноводного. Треугольная форма с пяткой скругленной по радиусу 60 мм и тремя «пальцами» скругленными по радиусу 35 мм. Каждая из накладок закреплена на опоре тремя болтами расположенными равносторонним треугольником со стороной 95 мм. Количество – 8 шт.		
				Изображение	Нанесено по акриловому выравнивающему грунту методом прямой двусторонней УФ печати и покрыто защитным слоем лака. Должно быть стилизовано под след лапы «лягушки».		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 400 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам. 
Количество опор – 8 штук.