№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Горка
(СПЛ001)
	шт	1	Общие требования	Должна быть выполнена в виде двух частей представляющих из себя равнобедренный прямоугольный треугольник, соединяемых друг с другом по одному из катетов, в единую конструкцию.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3400	мм	
				- ширина	900	мм	
				- высота над уровнем земли	1721	мм	
				- глубина бетонирования стоек	400	мм	
				Материал половинок конструкции	Количество половинок – 2 штуки.
Размер половинок – 1697х900х2122 (вместе с подземной частью).
Каркас настила (гипотенуза треугольников) выполнен из профильной трубы сечением 60х30х2 мм. Длина трубы – 2400 мм. Количество труб на одном треугольнике 2 штуки. Угол между гипотенузой и катетом – 450. Между трубами в нижней, верхней части и посередине расположены 3 стяжки из профильной трубы 30х30х1,5 мм. Длина стяжек 680 мм. 
Каркас опорной стойки – выполнен из профильной трубы сечением 60х30х2 мм. Длина трубы 2055 мм. Количество труб – 2 штуки на каждом треугольнике. Между трубами, в нижней части, на расстоянии 364 мм от нижних концов, выполнена стяжка из трубы 30х30х1,5. Длина стяжки 680 мм. 
Каркас нижней стяжки – профильная труба 30х30х1,5 мм. Количество труб – 2 штуки. Длина 1667 мм. Приварены одной стороной к опорной стойке, в месте сварки со стяжкой, другой – к нижней точке каркаса настила.
Покрытие (настил) половинки конструкции - фанера ламинированная толщиной 15 мм с сетчатым покрытием. Формат фанеры 2400х900 мм. Количество – 2 штуки. По фанере выполнены с шагом 300 мм «ступени». «Ступени» выполнены из фанеры березовой ламинированной с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Размер «ступени» 890х50 мм. Количество «ступеней» - 6 штук на один настил.	мм	
				Соединения	Болтовые при помощи болта М6. 		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской