№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Яблоня»
(П035)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница на металлическом каркасе с крышей, из поликарбоната		
				Ширина 	1980	мм	
				Длина 	1900	мм	
				Высота	2105	мм	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал стоек 	Труба профильная 60х30х2 ГОСТ 30245-2003. Длина стоек в развертке 1910 мм. Стойка изогнута по радиусу 950 мм. Количество стоек 4 штуки. Стойки сварены между собой попарно, крепясь одной стороной к каркасу песочницы, другой стороной к крыше.		
				Материал каркаса песочницы	Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 30245-2003. Трубы приварены к нижним краям стоек. По краям труб выполнены четыре ножки песочницы, длиной 434 мм из профильной трубы 30х30х1,5.		
				Материал крыши	Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 30245-2003. Длина в развертке 1980 мм. Направляющие крыша изогнуты по радиусу 1300 мм. Всего направляющих 3 штуки. Крайние направляющие опираются на профильную трубу 60з30з2 лежащую в основании. Центральная направляющая опирается на профильную трубу сечением 30х30 мм.		
				Материал крыши	Поликарбонат, цветной, сотовый, толщиной 6 мм. Размеры 2050х1920 мм. По краям поликарбонат закрыт профилем U-образным, пластиковым.		
				Материал бортов	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 1780х350 мм. В центральной части ширина борта составляет 250 мм. Количество бортов – 4 шт.		
				Материал «сидений-столиков»	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 320х320 мм. Представляют собой четверть круга, радиусом 320 мм. Установлены по углам песочницы. Количество – 4 шт. 		
				Материал кроны	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 12 мм. Размер 1900х600 мм. Количество – 2 шт.		
				Материал «яблок»	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 9 мм. Размер 157х117 мм. Количество – 10 шт.		
				Окраска фанеры	Фанера – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль		
				Окраска металла	Порошковая окраска		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 500 мм, бетоном марки М150