№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Препятствие «Стенка с двумя проломами»

	шт	1	Общие требования	Состоит из стального каркаса обшитого фанерой.		
				Размеры в сборе	2420*400*1100 (высота от поверхности земли)		
				Размеры элемента:			
				- длина	2420	мм	
				- ширина	400	мм	
				- высота с подземной частью	1405	мм	
				- количество	1	шт	
				Материалы:			
				- материал каркаса	Угловые стойки изготовлены из профильной трубы 30х30х1,5 мм, к стойкам закреплена облицовка из фанеры		
				- материал облицовки фронтонов	Фанера ФСФ 18 	мм	
				- материал торцов облицовки	Фанера ФЛ 15 с сетчатым покрытием	мм	
				- крепеж фанеры к каркасу	Болт мебельный М6 DIN603		
				Размеры окон	1000х400 (нижнее)
500х600 (верхнее)	мм	
				Расстояние от грунта до нижнего окна	0	мм	
				Расстояние от грунта до верхнего окна	350	мм	
				Покраска фанеры ФСФ	Выравнивающий грунт и акриловая краска.		
				Покрытие металлокаркаса	Порошковая краска		
				Глубина установки	310-400	мм	
				Комплект поставки	Стенка фронтальная – 2 шт, стенка боковая -2 шт., крышка верхняя – 1 шт, стойки – 3 шт., стенка-ребро – 3 шт., стенка окон – 4 шт, метизы 1 пакет