№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Игровой макет «Грузовичок»
(ИМ004)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме грузовика. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.		
				Длина	Не менее 2,334	м	
				Ширина	Не менее 1,084	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 1,543	м	
				Каркас	
				Материал	Труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82		
				Горизонтальные направляющие каркаса			
				Количество	10	шт	
				Вертикальные стойки каркаса			
				Количество	10	шт	
				Стойки ножек			
				Количество	4	шт	
				Длина	500	мм	
				Рулевая колонка	1 штука. Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,5 мм		
				Длина	605	мм	
				Руль	1 штука. Вращающийся. Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Диаметр	346	мм	
				Количество лучей	3	шт	
				Накладки	
				Боковины кузова	В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1410х520	мм	
				Форма 	В нижней части вырезана колесная арка радиусом 205 мм и высотой 163 мм.		
				Борта кабины	В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	920х1250	мм	
				В нижней части	Вырезана колесная арка радиусом 205 мм и высотой 163 мм 		
				В центре 	Прорезано окно-дверь размером 1100х677 мм		
				Перегородка	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	250х1000	мм	
				Приборная доска	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	950х280	мм	
				Форма	Полукруглая, радиусом 576 мм и высотой 280 мм		
				Сидение кузова	В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	1375х200	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Передняя панель	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	975х630	мм	
				Форма	Прямоугольная		
				Колесо	В количестве 4 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	D=400	мм	
				Накладка колеса	В количестве 4 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	D=300	мм	
				Решетка радиатора	В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры	800х200	мм	
				Форма 	Овал, с прорезанными круглыми отверстиями под фары		
				Пол кузова	В количестве 2 шт. Состоит из двух половинок из ламинированной водостойкой фанеры, с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм.		
				Размеры	1000х700	мм	
				Пол кабины	В количестве 1 шт. Состоит из двух половинок из ламинированной водостойкой фанеры, с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм.		
				Размеры	1000х900	мм	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10