№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Комплект лазов «Месяц-1»
(ЭЛ041)
	шт	1	Общие требования	Комплекс состоит из четырех шведских стенок, с изогнутыми перекладинами, различной высоты от уровня земли: 1300 мм (от уровня земли) – 2 шт; 1050 (от уровня земли) – 1 шт; 800 (от уровня земли)  – 1 шт. Шведские стенки устанавливаются раздельно друг от друга образуя единый комплекс.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3,654	м	
				- ширина	3,638	м	
				- высота	1,306	м	
				Габариты лесенки 1300 мм	1906х640х347	мм	
				Габариты лесенки 1050 мм	1656х640х347	мм	
				Габариты лесенки 800 мм	1406х640х347	мм	
				Материал стоек	Труба круглая диаметром не менее 39 мм, толщина стенки 3,5 мм.		
				Материал перекладин	Труба круглая диаметром не менее 28 мм, толщина стенки 3,2 мм		
				Длина стоек лесенок 1300 мм	Кол-во – 4 штуки. Длина – 1906 мм.		
				Длина стоек лесенки 1050 мм	Кол-во – 2 штуки. Длина – 1656 мм.		
				Длина стоек лесенки 800 мм.	Кол-во – 2 штуки. Длина – 1406 мм.		
				R перекладин	287	мм	
				Форма перекладин	Половина окружности 		
				Общее количество перекладин комплекса	17	шт	
				Кол-во перекладин на лесенке 1300 мм	по 5	шт	
				Кол-во перекладин на лесенках 1050 мм	4	шт	
				Кол-во перекладин на лесенках 800 мм	3	шт	
				Расстояние между перекладинами	250	мм	
				Отступ первой верхней перекладины от верха стойки (по центру перекладины)	54	мм	
				Верхние отверстия труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Монтаж 	Производится бетонированием стоек на глубину не менее 600 мм