№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Стол шахматный М2 (СП231)
	шт	1	Описание	Стол уличный для игры в шахматы с посадочными местами на четырех человек.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1700	мм	
				- ширина	Не менее 1700	мм	
				- высота (столешницы)	780	мм	
				Каркас столика	
				Материал каркаса стойки	Стойка имеет крестообразную форму. Кол-во - 1 шт. Материал центральной опоры труба 120х80х3 длиной 750 мм. К ней внизу приварена пластина из листовой стали, размером 250х250 мм и толщиной 8 мм. По краям пластины прорезаны 6 отверстий диаметром 18 мм. Четыре угла пластины скруглены радиусом 20 мм.
На расстоянии 290 мм от верха пластины, с двух сторон, к стойке приварены два участка трубы 80х80х3, длиной 740 мм, формирующих основание сидений. Для усиления, труба оснований сидений, приварена при помощи косынок с катетами 50 и 200 мм, толщиной 4 мм.
На расстоянии 40 мм от верха стойки, на нее вдоль длинных сторон профильной трубы наварены два уголка 40х4, длиной 250 мм, которые формируют приемные планки для крепления столешницы. 		
				Материал опорных балок поперечных сидений	Кол-во - 2 шт. Представляет собой участок трубы сечением 80х80х3 мм, длиной 760 мм. Одна стороны трубы приварена к пластине размером 200х100 мм толщиной 4 мм, с четырьмя отверстиями по углам диаметром 11 мм. Угля пластины должны быть скруглены по радиусу 25 мм.
По центру от пластины, вдоль трубы, в целях усиления, приваривается косынка с катетами 200 и 50 мм толщиной 4 мм. Торец трубы закрывается пластиковой заглушкой.		
				Материал каркаса сидений	Выполнен в форме прямоугольника со сторонами 700х200 мм, из профильной трубы сечением 30х30х1,5 мм. Внутри прямоугольника, по его центральной, короткой части, приварена полоса 80х4 длиной 140 мм. В ней просверлено три отверстия, диаметром 11 мм, обеспечивающие крепление каркаса сидения к стойке.
Кол-во – 4 штуки.		
				Материал каркаса столешницы	Выполнен в форме квадрата со стороной 720 мм, из профильной трубы сечением 40х40х2 мм. Внутри квадрата, на расстоянии 41 мм от его центральной оси, вварены две трубы сечением 40х40х2, длиной 640 мм. На этих трубах размещены стальные полосы, обеспечивающие крепление каркаса столешницы к стойке.
Кол-во – 1 штука.		
				Материал сидений	Количество – 4 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм.
Размер – 880х300 мм.
Углы скруглены по радиусу 50 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Материал столешницы	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Размер – 880х880 мм. 
Углы скруглены по радиусу 50 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Метизы	
				Гайка М6.01 Din 1587 	20	шт	
				Болт М6х75.01 Din 603	4	шт	
				Болт М6х65.01 Din 603	16	шт	
				Колпачек пластиковый для болта М10 сферический	24	шт	
				Гайка М10 Din 985	20	шт	
				Шайба 10 Din 9021	28	шт	
				Болт М10х30Din975	4	шт	
				Болт М10х100Din975	16	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке с нанесенным на нее двусторонним рисунком выполненным методом ультрафиолетовой печати.		
				Изображение на скамейках	Должно содержать рисунок древесины лиственных пород, нанесенное методом прямой УФ печати.		
				Изображение на столе	Должно содержать рисунок древесины лиственных пород и черно-белую разметку шахматной доски, нанесенные методом прямой УФ печати.		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10