№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Радость» (СП056)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 5 до 7 лет. На цельном сварном каркасе со скамьей и табуретами расположенными по кругу вокруг столешницы.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1200	мм	
				- ширина	Не менее 1130	мм	
				- высота (столешницы)	Не менее 600	мм	
				- высота (скамеек)	Не менее 300	мм	
				Материал столика	
				Материал	Ножки 2 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм.
Каркас опорный столешницы – 1 шт . Труба профильная  ГОСТ Р 54157-2010, сечением 20х20х1,5 мм		
				Длина ножек	982	мм	
				Длина опоры ножек	300	мм	
				Столешница	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Форма и размеры столешницы 	Овальная, с габаритами D1 =600мм и D2=800 мм, где D1 – короткий диаметр, D2 - длинный	мм	
				Материал скамейки	
				Материал	Ножки – 3 штуки - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм. 
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Длина ножек	682	мм	
				Длина опоры ножек	200	мм	
				Размер и форма сидения	346х1050, в форме «боба»	мм	
				Материал табурета	
				Материал	Ножки – 1 штуки - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 41 мм и толщиной стенки 3,2 мм. 
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Длина ножек	700	мм	
				Длина опоры ножек	200	мм	
				Размер сидения	D=200	мм	
				Количество табуретов	3	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Установка	Столик устанавливается бетонированием ножек на глубину 400 мм бетоном М150.