№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Стегозавр» (ЭЛ003)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде трех частей тела динозавра: хвоста, спины и головы. Части независимые друг от друга, окрашены методом  прямой УФ печати и акриловой краской.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3350	мм	
				- ширина	1254	мм	
				- высота	1299 (над уровнем земли)	мм	
				Стойки «головы»	Труба профильная 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86. Количество 4 штуки. Длина 1620 мм. 		
				Стойки «хвоста»	Труба профильная 30х30х1,5, ГОСТ 13663-86. Количество 4 штуки. Длина 1400 мм.		
				Элемент «Голова»	Выполнен в виде стенки для перелезания, установленной между стоек. По бокам стоек расположены накладки головы динозавра.
Стенка для перелезания – имеет габариты 1160х1120 мм. Выполнена из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество 1 штука.
В стенке прорезаны 8 отверстий, в качестве зацепов для перелезания.
Размер отверстий – 105х210 мм, боковины отверстий скруглены по радиусу 61 мм. 
Накладки головы – прикручены на болтах к стойкам. Имеют размеры 722х1299 мм. Выполнена из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество 2 штуки.   		
				Элемент «Спина»	Выполнен в виде арочного мостика. Устанавливается между «хвостом» и «головой». 
Арка мостика имеет радиус 816 мм. Направляющие арки изготовлены из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Количество 2 штуки. Размеры – 1109х232 мм.
Покрытие арки изготовлено из фанеры ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Количество элементов пола 10 шт. Размеры – 1160х120 мм. 
Боковины арки выполнены из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Количество 2 штуки. Размеры – 1258х512 мм.		
				Элемент «Хвост»	Представляет собой стенку для пролезания установленную на металлические стойки. По бокам стоек устанавливается накладка «хвоста» динозавра.
Стенка для пролезания имеет габариты 1160х900 мм. По центру ее вырезан круг диаметром 600 мм. Изготовлена из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Количество 1 штуки.
Накладки «хвоста» имеют габариты 1036х480 мм. Изготовлены из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Количество 2 штуки.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали изображающие динозавра	Фанерные детали предварительно обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой и окрашены акриловым лаком. Рисунок нанесен методом печати на УФ принтере и покрыт лаком.		
				Все фанерные детали стенок	Фанерные детали предварительно обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой и окрашены акриловой краской. 		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 500 мм бетоном марки М300