№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Палитра» (ОГД013)

	шт	1	Описание	Должна быть выполнена в виде двух направляющих из фанеры, с расположенными на них разноцветными штакетинами из фанеры, различной высоты.		
				Размеры:			
				- длина секции	1450	мм	
				- ширина	Не менее 51	мм	
				- высота	Не менее 700 (в установленном состоянии 800)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	2	шт	
				Размер направляющих	120х1450	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 30 мм от края направляющей		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Радиус закругления концов направляющих	40	мм	
				Размер между направляющими	130	мм	
				Штакетник	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры штакетин	120х700 мм – 1 шт
120х650 мм - 2 шт
120х600 мм – 2 шт
120х550 мм – 2 шт		
				Радиус закругления верхней и нижней части штакетины	60 	мм	
				Количество на секцию 	7	шт	
				Размер между штакетинами	76	мм	
				Прочие требования	
				Соединения штакетин и направляющих	Болт М6х40.01 Din 603 – 14 шт
Гайка М6 Din 985 – 14 шт
Шайба 6 Din 9021 – 14 шт
Колпачек пластиковый – 14 шт		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.