№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Песочница-макет «Кораблик»
(П011)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница квадратная со сдвигающимися лавочками должна быть выполнена из березовой фанеры и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Длина	Не менее 2,18	м	
				Ширина	Не менее 1,38	м	
				Высота 	Не менее 1,218	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал стоек	Уголок стальной 32х4 мм, длиной 604 мм. Количество 4 шт		
				Материалы	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				«Крыша»	Количество – 1 шт. Габариты 1300х850 мм. На расстоянии 31 мм от края, вырезаны прорези длиной 505 мм, шириной 19 мм под боковую панель.		
				«Боковая панель»	Количество – 2 шт. Габариты 1517х1170 мм. Панель имеет окно габаритом 500х420 мм и три отверстия в нижней части диаметром 60 мм и одним отверстием в верхней части диаметром 150 мм.		
				«Передняя панель (нос)»	Количество – 2 шт. Габариты 450х880 мм. Панель имеет отверстие в углу диаметром 80 мм. Уклон одной из сторон панели под углом 850. 		
				«Столешница»	Количество – 2 шт. Габариты 1717х350 мм. В центре столешницы вырезано отверстие под боковую панель на расстоянии 31 мм от края, длиной 955 мм, шириной 19 мм. Один из краев столешницы выполнен под углом 450.		
				«Накладка крыши»	Количество – 1 шт. Габариты 1300х200 мм. Выполнена таким образом, что верхняя часть выпилена по радиусу 855 мм.		
				«Подоконники»	Количество – 2 шт. Габариты 600х140 мм. В торцах выпилены прорези под боковую панель длиной 52 мм и шириной 19 мм.		
				«Панель кабины задняя»	Количество – 1 шт. Габариты 1200х500 мм. В панели выполнен вырез по радиусу 500 мм.		
				«Панель корма»	Количество – 1 шт. Габариты 1200х300 мм. В центре панели выполнен вырез на глубину 100 мм по длине 800 мм.		
				«Треугольник носа»	Количество – 1 шт. Габариты 600х300 мм. Выполнен в виде треугольника с основанием 600 мм и высотой 300 мм.		
				«Якорь»	Количество – 2 шт. Габариты 160х120 мм.		
				«Накладка борта»	Количество – 2 шт. Габариты 1500х70 мм.		
				«Накладка носа»	Количество – 2 шт. Габариты 880х70 мм.		
				Крепление			
				Шайба 6 Din 9021	72	шт	
				Саморез 3,5х25 Din7972	30	шт	
				Болт М6х50 Din 603	8	шт	
				Гайка М6 Din 985	72	шт	
				Болт М6х35 Din 603	64	шт	
				Колпачек пластиковый составной	72	шт	
				Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30 900	26	шт	
				Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30 1350	4		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска