№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

1	Скамейка парковая ДП14
(СП187)

	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1500	мм	
				- ширина	Не менее 652	мм	
				- высота	Не менее 825	мм	
				Сиденье лавочки	Должно быть выполнено из сухой строганной доски, хвойных пород, 1 сорта (класса А)		
				Размер доски	Не менее 1500х140х35	мм	
				Количество досок на сидении	3	шт	
				Количество досок на спинке	2	шт	
				Боковой каркас 	Количество – 2 шт. Профильная труба 50х25х2 и 20х20х1,5, должен быть выполнен из нескольких дуг различного диаметра связанных между собой при помощи радиальных отрезков из трубы 20х20х1,5 мм в ажурную конструкцию. 		
				Дуга формирующая поручень	Труба профильная 50х25х2. R=650 мм. Длина в развертке 1020 мм.		
				Дуга формирующая полуокружность	Труба профильная 20х20х1,5. R=300 мм. Длина в развертке 970 мм.		
				Дуга нижней четверти окружности	Труба профильная 20х20х1,5. R=190 мм. Длина в развертке 320 мм.	мм	
				Длины радиальных трубок	0,34 м – 1 шт;
0,21 м – 1 шт;
0,1 м – 1 шт;
0,09 м – 4 шт.		
				Труба «подошвы» боковины	Труба профильная 50х25х2. L=625 мм. 	мм	
				Опора скамейки	Должен быть выполнена из полосы 50х4. Длина полосы в развертке – 800 мм. Посередине согнута под углом 1050. Две опоры, в нижней части, связаны между собой при помощи труб ВГП 15х3,2 мм длиной по 1,43 м.
Такая же труба связывает между собой по центру обе «подошвы» скамейки.  		
				Крепеж доски к каркасу скамьи			
				Болт мебельный М6х65 DIN 603	10	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	10	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	10	шт	
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветной атмосферостойкой пропиткой в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки на асфальт/грунт при помощи анкеров. Анкера в комплект поставки не входят.