№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамья для пресса наклонная ВБ-200Б (ВБ015)
	шт	1	Общие требования	Скамья гимнастическая для тренировок мышц живота состоит из четырех разновысоких квадратного сечения стоек и сидения из клееного бруса, прикрепляемого к стойкам при помощи болтов М8 и упорной перекладины (зацепа). Сидение зафиксировано под углом 109о 		
				Размеры:			
				- длина	1917	мм	
				- ширина	572	мм	
				- высота	1104	мм	
				Цвет стоек	Серый		
				Цвет перекладин скрепляющих сидение	Желтый или красный		
				Материал трубы стойки	Труба сечением 80х80х3	мм	
				Материал перекладин сидения	Труба сечением 22 мм с толщиной стенки 2,8 мм, с торцевой резьбой М8	мм	
				Материал перекладины (зацепа)	Труба сечением 39 мм с толщиной стенки 3,2 мм, с торцевыми пластинами 		
				Материал торцевых пластин	Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  		
				Количество перекладин сидения	2	шт	
				Количество перекладин зацепов	1	шт	
				Материал сидения	Клееный брус из древесины хвойных пород, сорта «А», сечением 80х80 мм, длиной 2000 мм  	мм	
				Разделители бруса	Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм		
				Количество брусьев в составе сидения скамейки	4	шт	
				Количество разделителей	10	шт	
				Метизы	Болт М8х50 оцинкованный с одной шайбой М8 – 4 штуки
Болт М10х110 оцинкованный с двумя шайбами М10 и гайкой с пластиковым уплотнительным кольцом -  4 штуки		
				Заглушки	Пластмассовые колпачки на болт М10 – 12 штук 		
				Количество болтов	4	шт	
				Длина стоек	L=600 мм – 2 шт
L=1500 мм – 2 шт		
				Крепление к стойке	Болтовое, сквозное через стойку		
				Все металлические детали	Порошковая окраска		
				Сидение	Цветной акриловый лак