№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

1	Скамейка парковая ДП1
(СП181)

	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1500	мм	
				- ширина	Не менее 570	мм	
				- высота	Не менее 862	мм	
				Сиденье лавочки	Должно быть выполнено из сухой строганной доски, хвойных пород, 1 сорта (класса А)		
				Размер доски	Не менее 1500х140х35	мм	
				Количество досок на сидении	3	шт	
				Количество досок на спинке	2	шт	
				Материал бокового каркаса	Должна быть металлическая труба, изогнутая под 900 (ручка)		
				Радиус изгиба трубы бокового каркаса	250	мм	
				Боковой каркас 	Круглая труба ГОСТ 3262-75		
				Диаметр трубы бокового каркаса	Не менее 40	мм	
				Толщина стенок трубы бокового каркаса	Не менее 3,2	мм	
				В нижней части бокового каркаса	Должен быть связующая рамка из стального уголка 		
				Материал опорного каркаса	Должен быть уголок 32х4		
				Расстояние от ручки до рамки сидения	270	мм	
				Размер рамки	1400х430	мм	
				Возвышение задней стойки над рамкой сидения	444	мм	
				Крепеж доски к каркасу скамьи			
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	10	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	10	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	10	шт	
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным атмосферостойким акриловым лаком в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки в грунт методом бетонирования ножек		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	300	мм