№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Сити» (СП194)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 4 до 7 лет. На сборном стальном каркасе с двумя скамейками.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1410	мм	
				- ширина	Не менее 1400	мм	
				- высота (столешницы)	Не менее 630	мм	
				- высота (скамеек)	Не менее 350	мм	
				Скамейки	
				Материал	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	1400х270	мм	
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	1400х650	мм	
				Каркас	
				Материал ножек	Количество – 2 штуки. Труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм.		
				Форма ножек	Две трубы, изогнутые в L образную конструкцию, сварены между собой по длинной стороне. Сварка производится через пластину толщиной 6 мм. Являющуюся соединительной пластиной для всей конструкции стола.		
				Материал направляющей подстолья	Количество – 1 штука. Труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм.		
				Форма направляющей подстолья	П-образная. Длина 1080 мм. Трубя согнута и у ней, к ножкам буквы П приварены участки полосы длиной 150 мм. В них просверлены по 2 отверстия диаметром 9 мм. 		
				Метизы	
				Болт М6х50 ГОСТ 7802-81	12	шт	
				Болт М8х20 ГОСТ 7805-85	4	шт	
				Шайба плоская увелич. М8 ГОСТ 6958-78	8	шт	
				Гайка М6 ГОСТ 11860-85	12	шт	
				Колпачок пластиковый для болта М8, составной	8	шт	
				Гайка М8 ГОСТ Р 50273-92	4		
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования