№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Кабриолет У1»
(КЧ086)

	шт

	1

	Количество мест	2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей		
				Длина	1,2	м	
				Ширина	1,13	м	
				Высота 	0,84	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	4	шт	
				Габариты	Не менее 317х95(-3,6)	мм	
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 10	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Крепление пружины и описание конструкции основания.	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 4, длиной 450 мм и шириной 100 мм. Таком образом они связаны по нижней части попарно.
Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца каждой пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 102 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 
Верхняя часть пружин закреплена на раме из профильной трубы 25х25 мм. Габариты рамы 995х800 мм. По краям рамы на расстоянии 200 мм от них приварены две полосы шириной 100 мм, длиной 750 мм, для крепления пружинных блоков.
По бокам рамы, на расстоянии 376 мм от каждого края, приварены отрезки трубы профильной сечением 25х25 мм, длиной по 100 мм, для крепления на них подножек. Количество таких труб – 4 штуки.		
				Требования к посадочным местам	
				Материал	Количество 1 шт. Фанера березовая ФСФ толщиной 15 мм.		
				              Габариты детали	800х250		
				              Габариты спинки	800х300		
				Требования к боковинам	
				Материал	Количество – 2 шт. Боковина в форме кабриолета. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты детали 	1200х700	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Размеры накладок и материал			
				«Пол»	1 шт – размером 1100х800 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм		
				«Ступень»	2 шт – размером 300х150 мм, фанера ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм		
				«Панель радиатора»	1 шт – размером 800х300 мм, фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм		
				«Руль»	1 шт – трехлучевой, диаметром 300 мм, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм		
				«Капот»	1 шт – размером 800х350, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм		
				«Приборная панель»	1 шт – размером 998х175, из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм		
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х30х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 25х25х2		
				Длина	330	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	2	пары	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту, покрытая УФ печатью и лаком.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные