№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лабиринт детский «Подводная лодка» (СЭ097)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде сборной щитовой конструкции из фанеры и формировать лабиринт в виде подводной лодки с пятью проходами. Стартовый и финишный проход расположены по центру оси макета, внутренние со смещением к одному из бортов, в шахматном порядке.	

	
				Размеры:			
				- длина	3420	мм	
				- ширина	1484	мм	
				- высота	1380 (над уровнем земли)	мм	
				- ширина проходов	не менее 500	мм	
				- количество проходов	5	шт	
				- количество сборочных единиц	44	шт	
				Описание сборочных единиц:			
				- Корма (правая и левая)	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				длина	1200		
				ширина	700		
				конструктивные особенности	Боковинка представляет собой прямоугольник со скругленным (R=200 мм) одним углом и выбранной на противоположной стороне четвертью, шириной 60 мм. На расстоянии 649 мм от нечетвертованного края, прорезано отверстие диаметром 300 мм. С четвертованного края прорезано отверстие диаметром 300 мм, со смещением центра на 29 мм от края. На корме прорезано 18 отверстий d=6,5 мм для крепления накладок.		
				- Нос (правая и левая части)	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				длина	1140		
				ширина	700		
				конструктивные особенности	Боковинка представляет собой прямоугольник со скругленным (R=684 мм) углом и выбранной на противоположной стороне четвертью, шириной 60 мм. На расстоянии 701 мм от нечетвертованного края, прорезано отверстие радиусом 175 мм. С четвертованного края прорезано отверстие диаметром 300 мм, со смещением центра на 20 мм от края во внешнюю сторону. На прорезано 15 отверстий d=6,5 мм для крепления накладок.		
				- Центральная часть (правая и левая части)	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 24 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				длина	1200		
				ширина	1140		
				конструктивные особенности	Боковинка, с двух сторон выбраны четверти, шириной 60 мм. С двух четвертованных сторон вырезаны отверстия диаметром 300 мм. На расстоянии 849 мм от нижнего края вырезано отверстие диаметром 250 мм. Н центральной стороне прорезано 22 отверстия d=6,5 мм для крепления накладок.		
				- Накладки иллюминаторов боковых	6	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				диаметр наружный	400	мм	
				диаметр внутренний	300	мм	
				конструктивные особенности	Кольца из фанеры, с четырьмя отверстиями под  900 друг к другу для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки иллюминаторов носовых	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. 		
				диаметр наружный	450	мм	
				диаметр внутренний	350	мм	
				конструктивные особенности	Кольца из фанеры, с четырьмя отверстиями под  900 друг к другу для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки иллюминаторов рубки	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. 		
				диаметр наружный	400	мм	
				диаметр внутренний	250	мм	
				конструктивные особенности	Кольца из фанеры, с четырьмя отверстиями под  900 друг к другу для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки торпедных аппаратов	4	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	598		
				ширина	90		
				конструктивные особенности	Прямоугольник из фанеры, с заваленной одной из сторон, и четырьмя крепежными отверстиями D=6,5 мм.		
				- Накладки трубы перископа	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	380		
				ширина	220		
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры, с двумя отверстиями для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки окуляра перископа	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				диаметр	96 	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с помощью самореза.		
				- Накладки передней волны	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	1050	мм	
				ширина	321	мм	
				конструктивные особенности	Изображение волны с тремя отверстиями.		
				- Накладки средней волны	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	872	мм	
				ширина	159	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры, с двумя отверстиями для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки предпоследней  волны	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	554	мм	
				ширина	206	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры, с двумя отверстиями для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки кормовой волны	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				длина	413		
				ширина	110		
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры, с двумя отверстиями для крепления накладки. D отверстий = 6,5 мм.		
				- Накладки пузырьков D=64	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				диаметр	64	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с помощью самореза.		
				- Накладки пузырьков D=48	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				диаметр	48	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с помощью самореза.		
				- Накладки пузырьков D=92	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм.		
				диаметр	92	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с помощью самореза.		
				- Центральные перегородки 	4	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм.		
				длина	1000		
				ширина	569	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с одной стороны при помощи стальных уголков к боковине, с другой стороны при помощи болтов к стальной стойке. В накладке прорезаны 4 отверстия d=6,5 мм под крепление болтами.		
				- Крайние перегородки 	2	шт	
				материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм.		
				длина	1400		
				ширина	870	мм	
				конструктивные особенности	Накладка из фанеры крепится с торцов макета, при помощи стальных уголков к боковинам. В накладке прорезаны 4 отверстия d=6,5 мм под крепление болтами. По центру накладки вырезано отверстие габаритами: 700х700, с верхней частью скругленной по R=350. Два нижних угла скруглены по R=50 мм. По двух сторонам от центральной прорези вырезано два отверстия R=60 мм.
Расстояние до центра отверстий – 150 мм от боковины центральной прорези.		
				- Особенности сборки	Части бортов макета, собираются между собой на болтах М6, с одновременной установкой тех накладок, которые размещены одновременно на обеих сопрягаемых деталях. Далее, к бортам прикручиваются ножки опоры по 4 с каждой стороны макета. Стороны собираются между собой при помощи стальных оцинкованных уголков и крайних накладок. Производится установка внутренних накладок, к которым с одной стороны прикручивается стойка-опора. Опоры бетонируются и на изделие устанавливаются оставшиеся накладки.		
				- Количество опор	16 	шт.	
				материал опор	Профильная труба сечением 40х20х2		
				длина опор	8 штук боковых опор – 600 мм, 4 штуки внутренних опоры – 850 мм	шт.	
				Окраска	Металл – порошковая полиэфирная краска, фанера - акриловая краска.		
				Цвет бортов	Синий		
				Цвет накладок	Белый		
				Цвет перегородок	Желтый		
				Цвет опор	Белый		
				Крепление	Болтовое, при помощи прямого соединения, или при помощи стальных оцинкованных уголков.		
				Торцы стоек опор	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 500  мм бетоном М300