№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Препятствие «Разрушенный мост»

	шт	1	Общие требования	Состоит из четырех поперечных балок, устанавливаемых на разном уровне, и связанных продольными боковыми балками.		
				Габариты	5324*2000*1800 (высота от поверхности земли)		
				Размеры сборочных элементов:			
				Боковые опоры			
				- длина	3760	мм	
				- ширина	200	мм	
				- высота	1932	мм	
				- количество	2	шт	
				- материал	Стойки из трубы профильной 60х60, направляющая нижняя – швеллер 120х60, направляющие под брус – швеллер 180х60		
				Поперечные связи			
				- длина	1380	мм	
				- ширина	60	мм	
				- высота	30	мм	
				- количество	2	шт	
				- материал	Труба профильная 60х30		
				- особенности конструкции	Приваривается к  боковым опорам при монтаже		
				Лесенка			
				- длина	2300	мм	
				- ширина	880	мм	
				- высота	600	мм	
				- количество	1	шт	
				- материал	Боковины лестницы – труба круглая d=57 мм и толщиной стенки 3,5 мм. Перекладины труба круглая d=41 мм и толщиной стенки 3,2 мм.		
				- количество ступеней	4	шт	
				- длина ступеней	700	мм	
				- шаг ступеней	460	мм	
				Брус клееный			
				- L=1090	6	шт	
				- L=2000	4	шт	
				- Сечение бруса	200х120	мм	
				- Ширина ступеней	200	мм	
				- Крепление бума к опорам	Болт М8х35 DIN933		
				Высота ступеней лестницы	1800/1500/1200/800	мм	
				Расстояние между ступенями	Не более 1040	мм	
				Покрытие бума	Текстурол Тиксо (с восковыми добавками), цвет Орегон		
				Покрытие металлокаркаса	Порошковая краска