№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Квадрат»
(П001)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница должна быть выполнена из березовой фанеры на металлических закладных и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Длина	Не менее 1,594	м	
				Ширина	Не менее 1,594	м	
				Высота 	Не менее 0,286	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал закладных	Сталь угловая сечением 32х32х4 мм		
				Длина	525	мм	
				Количество 	4	шт	
				Материал бортов	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размеры бортов	1418х250	мм	
				Количество бортов	4	шт	
				Размеры крышек	1500х200	мм	
				Количество крышек	4	шт	
				Размеры накладок	400х420	мм	
				Форма накладок	В виде сердца		
				Количество накладок	4	шт	
				Крепление накладок бортов и крышек			
				Болт М6х25 Din603	32	шт	
				Болт М6х40 DIN603	12	шт	
				Гайка М6 DIN1587	44	шт	
				Уголок стальной	8	шт	
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 300 мм, бетоном марки М150