№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский столик с навесом «Грибник» (СП071)
	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1250	мм	
				- ширина	Не менее 1378	мм	
				- высота	Не менее 1700	мм	
				Сиденье скамеек	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Кол-во 2 штуки. Размер 1100х250		
				Каркас сидения	Рамка из профильной трубы размером 20х20х1,5 мм установлена на двух ножках из трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Длина ножек 790 мм. Количество скамеек – 2 штуки.		
				Столешница	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Размер столешницы 500х1300 мм. По узким краям столешницы прорезаны четыре паза размером 32х32 мм, по два с каждой стороны под направляющие каркаса..		
				Каркас стола	Количество – 1 штука. Выполнен из профильной трубы сечением 20х20х1,5 мм. Представляет собой две стойки из связанных попарно профильных труб длиной 2094 мм связанных между собой при помощи каркаса столешницы в одной плоскости, и основания крыши в другой.
Крыша выполнена дугами из профильной трубы по радиусу 570 мм. Длина дуг в развертке 1260 мм. Две дуги крыши связаны между собой тремя отрезками трубы длиной 1240 мм. 		
				Накладки боковин купола	Размер 664х1087 мм. Изготовлены в форме шляпки гриба. Количество – 2 шт. Материал фанера березовая, водостойкая, сорта 2/2, марки ФСФ, толщиной 18 мм. 	мм	
				Накладки боковой ножки	Размер 660х1159 мм. Изготовлены в форме ножки гриба. Количество – 2 шт. Материал фанера березовая, водостойкая, сорта 2/2, марки ФСФ, толщиной 18 мм.		
				Накладки «Трава»	Размер 650х470 мм. Изготовлены в форме травы. Количество – 2 шт. Материал фанера березовая, водостойкая, сорта 2/2, марки ФСФ, толщиной 9 мм.		
				Накладки «Листок»	Размер 308х197 мм. Изготовлены в форме листья. Количество – 2 шт. Материал фанера березовая, водостойкая, сорта 2/2, марки ФСФ, толщиной 9 мм.		
				Материал покрытия кровли	Поликарбонат сотовый цветной, толщ. 6 мм. Размер 1300х1300 мм.		
				Края поликарбоната	Профиль торцевой пластиковый 6мм		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается методом бетонирования стойки на глубину не менее 500 мм.