№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ворота хоккейные
(СЭ036)
	шт	1	Общие требования	Должны соответствовать стандартам и быть переносными		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не менее 1,877	м	
				- ширина	Не менее 0,842	м	
				- высота	Не менее 1,243	м	
				Материал 
штанг и перекладины	Труба ВГП 		
				D наружн.	48	мм	
				Толщ.стенки	3,5	мм	
				Материал задних дуг	Труба ВГП		
				D наружн.	34	мм	
				Толщ.стенки	3,2	мм	
				Глубина верхней дуги	350	мм	
				Глубина нижней дуги	790	мм	
				Материал задней вертикальной направляющей	Труба ВГП		
				D наружн.	28	мм	
				Толщ.стенки	3,2	мм	
				Углы образуемые штангами и перекладиной	Должны быть выполнены из крутоизогнутых отводов