№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Прайм» (СП201)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 6 до 7 лет. На цельном сварном каркасе с двумя скамейками со спинкой.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1300	мм	
				- ширина	Не менее 900	мм	
				- высота (столешницы)	Не менее 550	мм	
				- высота (скамеек)	Не менее 250	мм	
				Скамейки	
				Материал	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	900х200	мм	
				Спинки скамеек	
				Материал	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	900х150	мм	
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	900х500	мм	
				Каркас	
				Материал ножек	Количество – 2 штуки. Труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм.		
				Материал основания столешницы и основания скамеек	Количество 1 шт, сварная. Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 20х20х1,5 мм		
				Длина одной половины ножки	1500	мм	
				Количество половинок ножки	4	щт	
				Габариты основания столешницы	400х770	мм	
				Длина боковых оснований скамейки	180	мм	
				Длина стяжки скамеек	730	мм	
				Метизы	
				Болт мебельный М6х40 DIN 603	12	шт	
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	4	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN125	16	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	16	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования