№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамейка детская «Скорая помощь» (СП208)

	шт

	1

	Назначение	Скамья должна быть предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет и иметь центральную спинку в виде паровоза и две скамейки расположенные по обоим его бортам с накладными колесами.		
				Ширина	Не менее 0,618	м	
				Длина	Не менее 1,7	м	
				Высота 	Не менее 0,99	м	
				Сидение	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012. сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	2	шт	
				Размеры	1000х308	мм	
				Спинка	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Спинка раскрашенва в несколько цветов по трафарету.		
				Количество	1	шт	
				Размер	1700х711	мм	
				Ножки	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	2	шт	
				Размеры	400х332	мм	
				Колеса	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	4	шт	
				Размеры	D=300	мм	
				Стойки	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25х1,5, с подпятниками из полосы 30х4		
				Количество	4	шт	
				Длина	404	мм	
				Сидения	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Количество	2	шт	
				Размеры	1400х308	мм	
				Накладка «Красный крест»	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. 		
				Количество	2	шт	
				Размеры	200х200	мм	
				Накладка «Проблесковый маяк»	
				Материал
	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм на сам маяк, и фанера толщиной 9 мм на основание. 		
				Количество	1		
				Размеры	220х180		
				Накладка «Бампера»	
				Материал
	Фанера березовая, марки ФСФ, ГОСТ Р 52169-2012, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9мм. 		
				Количество	4		
				Размеры	200х100		
				Сборка сидения и спинки	
				Схема	Прорези спинки вставляются в прорези ножек, с боков устанавливаются скамейки. Через отверстия в спинке, ножках и скамейках конструкция собирается.		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт мебельный М6х25 DIN 603	8	шт	
				Болт мебельный М6х30 DIN 603	40	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	40	шт	
				Гайка шестигранная М6 DIN 934	40	шт	
				Саморез 3,5х19 Din7972	24	шт	
				Уголок стальной оцинкованный 42х42х30	20	шт	
				Стойки	Должен быть окрашены порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 300 мм бетоном М150