№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Сидение для качелей со спинкой и цепями
(К045)
	шт	1	Количество мест	Одноместные		
				Длина	 0,490	м	
				Ширина	 0,350	м	
				Высота 	 0,259	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей от 3 лет		
				Материал и строение сидения	Состоит из плоского сидения размером 490х350 мм с четырьмя отверстиями D=9 мм по краям и фрезерованными вокруг них углублениями под трубу D=28, H=5. Материал сидения фанера водостойкая ламинированная с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм.
В выборки сидений установлены трубки D=28 мм, длиной 190 мм.
Сверху на трубки установлена спинка сидения. Размер спинки 490х350 мм. Материал спинки фанера марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной не менее 15 мм. К задней части спинки прикреплены две накладки из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной не менее 15 мм, размером 210х73 мм.
Спинка собирается при помощи четырех шпилек М8, длиной 236 мм, пропускаемых через сидение, трубки и спинку. Сверху на шпильку устанавливается рым-гайка, снизу гайка колпачковая. Обе гайки крепятся при помощи фиксатора резьбы типа ABROLOK.		
				Материал цепи 	Цепь оцинкованная, стальная, грузоподъемная, класса Т8, звено 6х19. Длина цепи от 1172 до 1510 мм, в зависимости от выбранных качелей. В нижней части цепь убрана в мягкую армированную защитную ПВХ трубу с толщиной стенки от 2 мм.