№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Сток»
	шт	1	Количество мест	Должны быть двухместные		
				Длина	 2,137	м	
				Ширина	 0,354	м	
				Высота 	0,641	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Две прямых ножки из проф.трубы 60х30 скрепляются между собой по нижней части профилем сечением 60х60.		
				Материал коромысла	Балка из профильной трубы сечением 60х60 длиной не менее 2000 мм. На балку наварены основание под спинку из трубы 40х40, длиной 230 мм, и основание под рукоятку, длиной 249 мм. Основания наварены под углами 107 и 1070 соответственно.
На основание под рукоятку, в верхней его части, наварена труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 2,8 мм. Труба наварена по центру, формируя две рукоятки. Длина трубы 350 мм. 
В нижней части, по центру балансира, приварена втулка, с проточкой под подшипники 104, с двух сторон.		
				Материал сидений и спинки	Должны быть изготовлены из фанеры, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм.
Габариты сидений – 200х200 мм.
Габариты спинок – 200х250 мм.
Углы у них закруглены по радиусу – 50 мм.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая с тканевой армирующей прослойкой, толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 140 мм, длина не менее 500 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 		
				Материал оси вращения	Точеная ось, диаметром 20 мм, имеет два торцевых отверстия, с внутренней резьбой под болт М10. На оси размещаются 2 подшипника 104. 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая.