№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики			
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Препятствие «Разрушенный мост»
	шт	1	Общие требования	Состоит из трех самостоятельных частей устанавливаемых последовательно друг за другом. Глубина бетонирования – не менее 1200 мм. Расстояние между элементами препятствия не менее 800 и не более 1000.		
				Габариты:	9560*2093*2000 (высота от поверхности земли)		
				Размеры сборочных элементов:			
				Опора			
				- длина	2936	мм	
				- ширина	160	мм	
				- высота	100	мм	
				- количество	2	шт	
				- материал	Труба профильная 80х80, швеллер 180х60, 		
				Опора с лестницей			
				- длина	2936	мм	
				- ширина	1110	мм	
				- высота	200	мм	
				- количество	2	шт	
				- материал	Труба профильная 80х80, швеллер 180х60, Труба ВГП 32х3,2		
				- особенности конструкции	Посадочные швеллера бруса разварены под углом 135о, в единую конструкцию. К стороне длиной 300 мм приварена одинарная опора, к стороне длиной 200 мм приварена направляющая лестницы. В нижней части направляющая лестницы стянута с опорой полосой 80х4 мм, формируя четырехугольник. Одна направляющая лестницы, соединена со второй, при помощи трех перекладин из круглой трубы.		
				Лестница			
				- длина	2936	мм	
				- ширина	780	мм	
				- высота	160	мм	
				- количество	1	шт	
				- материал	Труба профильная 80х80, швеллер 180х60, 		
				- количество ступеней	3	шт	
				- материал ступеней	Труба ВГП 32х3,2		
				- длина ступеней	680	мм	
				- шаг ступеней	460	мм	
				Брус клееный			
				- L=1000	2	шт	
				- L=2000	1	шт	
				- L=2800	2	шт	
				- Сечение бруса	120х200	мм	
				- Ширина бума	200	мм	
				- Крепление бума к опорам	Шуруп болт 6х70 DIN571		
				- Крепление крайнего бума (L-2000 мм) одной частью к забору с наклонной доской	Болт М8х35 DIN933		
				Покрытие бума	Текстурол Тиксо (с восковыми добавками), цвет Орегон		
				Покрытие металлокаркаса	Порошковая краска		
				Глубина бетонирования	1200	мм	
				Глубина залегания верхней части фундамента при сыпучих покрытиях	-200 	мм